***Manuál k montáži nerezového zábradlí (délka: 2000 mm, výška: 1000 mm)***

Potřebné nástroje a materiály:

* Vrtačka
* Šroubovák
* Úhelník
* Vodováha
* Měřicí pásmo
* Kotvy a šrouby (součástí balení)

*Krok 1: Příprava*

Rozbalte všechny komponenty a zkontrolujte obsah podle seznamu.

Označte umístění sloupků na podlaze.

*Krok 2: Instalace sloupků*

Připevněte montážní patky sloupků na označená místa.

Ujistěte se, že sloupky jsou vertikální pomocí vodováhy.

Přišroubujte sloupky ke kotvám.

*Krok 3: Instalace výplní*

Příprava: Změřte a označte pozice výplní mezi sloupky pomocí měřicího pásma a úhelníku.

Připevnění úchytů: Připevněte horní a spodní úchyty na sloupky pomocí šroubů. Ujistěte se, že úchyty jsou rovnoměrně umístěné a vodorovné.

Montáž výplní:

Vložte výplně do připravených úchytů.

Zajistěte výplně šrouby v úchytech.

Zkontrolujte, že výplně jsou pevně a stabilně uchyceny.

Kontrola a úpravy: Pomocí vodováhy ověřte, že všechny výplně jsou rovné a ve správné pozici. Proveďte potřebné úpravy, pokud je to nutné.

*Krok 4: Montáž madel*

Nasaďte madla na horní část sloupků.

Upevněte madla pomocí šroubů.

*Krok 5: Dokončení*

Utáhněte všechny šrouby a zkontrolujte stabilitu zábradlí.

Očistěte nerezové povrchy a ujistěte se, že nejsou žádné ostré hrany.

Pro další informace navštivte Nerez-komponenty.cz.